KB-41736: Erro de script na escrita de um tag.

**Descrição:**

Quando não há comunicação com o equipamento, por que o método *WriteEx()* não retorna erro de **script**, ao contrário de uma escrita normal no **tag**, que retorna este tipo de erro?

**Solução:**  
  
O método *WriteEx()* "prevê" o erro de comunicação. Ele retorna TRUE ou FALSE, conforme o sucesso na escrita. Segue um exemplo de script:

aux = Application.GetObject("Driver1.Tag1").WriteEx(1)

If aux = TRUE then  
 MsgBox "Escrita realizada com sucesso."  
Else  
 MsgBox "Escrita falhou."  
End If

Já a escrita normal, se não obtiver sucesso, retorna um erro de script:

Application.GetObject("Driver2.Tag1").Value = 1

**